TM-T16J 产品资料
本资料包含本产品的图片、功能介绍和技术参数，供产品选型与信息核对使用。
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产品概述
TM-T16J 台式快速蒸汽灭菌器，以下整理对应型号的官方技术参数，便于核对设备容量、工作条件和安装尺寸。
功能与配置
• 灭菌过程：自动控制，无须监管，使用方便
• 134℃的灭菌过程，适用于4-6分钟的快速灭菌使用
• 断水保护控制
• 设有超温，超压自动保护装置
• 灭菌结束自动切断电源，并声讯提示
• 灭菌器全部由不锈钢材料制成，经久耐用
技术参数
	技术参数/型号
	TM-T16J
	TM-T24J

	灭菌室容积
	16L
Φ250×360mm
	24L
Φ270×410mm

	设计压力
	0.3MPa

	设计温度
	150℃

	最高工作压力
	0.25MPa

	最高工作温度
	138℃

	计时选择范围
	0~60min

	灭菌室热均匀度
	≤±1℃

	功率/电源电压
	1.5KW/AC220V.50Hz

	消毒盘(mm)
	340×200×30(3piece)

	整机外形尺寸(mm)
	545×328×423
	560×350×500

	包装尺寸(mm)
	620×410×570
	620×410×570

	毛重/净重
	17kg/15kg
	20kg/18kg
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