TM-XD24DV 产品资料
本资料包含本产品的图片、功能介绍和技术参数，供产品选型与信息核对使用。
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产品概述
TM-XD24DV 脉动真空台式蒸汽灭菌器，适用于耐受饱和蒸汽的器械、敷料、器皿和培养基等物品。
功能与配置
• 采用三次脉动预真空及灭菌后干燥流程。
• 微电脑控制，液晶屏显示运行状态，按键操作。
• 配有独立蒸汽发生器及内置打印机。
• 支持 BOWIE & DICK 蒸汽穿透测试和真空测试。
• 设有门安全联锁、超温超压保护及缺水保护。
技术参数
	型号 / 技术参数
	TM-XD20DV
	TM-XD24DV
	TM-XD35DV
	TM-XD50DV

	灭菌室容积
	18L
	24L
	35L
	50L

	灭菌室尺寸
	φ250×360mm
	φ250×470mm
	φ300×500mm
	φ340×550mm

	功率 / 电源
	2kW / AC220V 50 Hz
	2.7kW / AC220V 50 Hz

	额定工作压力
	0.22MPa

	额定工作温度
	134℃

	最高工作温度
	136℃

	温度调节范围
	105～134℃

	计时范围
	0～99min

	灭菌室热均匀度
	≤±1℃

	整机外形尺寸（长×宽×高）
	560×470×400mm
	675×470×400mm
	730×550×510mm
	770×600×540mm

	包装尺寸（长×宽×高）
	655×560×495mm
	765×560×495mm
	810×680×650mm
	880×730×700mm

	毛重 / 净重
	52kg / 47kg
	58kg / 53kg
	115kg / 93kg
	130kg / 106kg



本页按厂家 TM-XD 系列旧版型号资料整理。
产品页面 https://www.gaoyamiejunqi.cn/taishimiejunqi/TM-XD24DV.html
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