LS-100HD 产品资料
本资料包含本产品的图片、功能介绍和技术参数，供产品选型与信息核对使用。
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产品概述
LS-100HD 立式压力蒸汽灭菌器，以下整理对应型号的官方技术参数，便于核对设备容量、工作条件和安装尺寸。
功能与配置
• 全不锈钢材料
• 手轮平移式快开结构，自涨式密封
• 安全联锁装置
• 液晶显示工作状态、触摸式按键
• 自动排放冷空气，灭菌结束自动排放蒸汽
• 超温、超压自动保护功能
• 断水保护控制
• 灭菌终了蜂鸣器提醒自动停机
• 操作简单，安全
• 密封门没有关闭程序不能启动；一旦程序启动并运行，密封门被锁定，不能开启，确保操作安全
技术参数
	型号 技术参数
	LS-35HD
	LS-50HD
	LS-75HD
	LS-100HD

	灭菌室有效容积
	35L
Φ318×450mm
	50L
Φ340×550mm
	75L
Φ400×600mm
	100L
Φ440×650mm

	设计压力
	0.3MPa

	设计温度
	150℃

	最高工作压力
	0.25MPa

	最高工作温度
	138℃

	热均匀度
	≤±1℃

	计时选择范围
	0~99min或0~99hour 59min

	功率/电源电压
	1×2.5KW/AC220V.50Hz
	2×1.5KW/AC220V.50Hz
	3×1.5KW/AC220V.50Hz

	外形尺寸(mm)
	470×450×1020
	520×490×1150
	550×530×1180
	580×560×1290

	运输尺寸(mm)
	540×540×1160
	580×580×1280
	610×610×1320
	640×640×1400

	毛重/净重
	84kg/65kg
	97kg/78kg
	115kg/97kg
	135kg/109kg
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