LS-100LD 产品资料
本资料包含本产品的图片、功能介绍和技术参数，供产品选型与信息核对使用。
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产品概述
LS-100LD 立式压力蒸汽灭菌器，以下整理对应型号的官方技术参数，便于核对设备容量、工作条件和安装尺寸。
功能与配置
• 全不锈钢材料
• 灭菌终了蜂鸣器提醒自动停机
• 数码显示工作状态、触摸式按键
• 操作简单，安全
• 自动排放冷空气，灭菌结束自动排放蒸汽
• 配有双层不锈钢网篮
技术参数
	型号/技术参数
	LS-35LD
	LS-50LD
	LS-75LD
	LS-100LD
	LS-120LD
	LS-150LD

	灭菌室有效容积
	35L
Φ318×450mm
	50L
Φ340×550mm
	75L
Φ400×600mm
	100L
Φ440×650mm
	120L
Φ480×660mm
	150L
Φ510×740mm

	设计压力
	0.3MPa

	设计温度
	150℃

	最高工作压力
	0.25MPa

	最高工作温度
	138℃

	热均匀度
	≤±1℃

	计时选择范围
	0~99min或0~99hour59min

	功率/电源电压
	1×2.5KW/AC220V.50Hz
	2×1.5KW/AC220V.50Hz
	3×1.5KW/AC220V.50Hz
	3×2.0KW/AC220V.50Hz

	外形尺寸(mm)
	470×450×840
	520×500×970
	550×530×990
	580×560×1060
	630×610×1130
	660×640×1130

	运输尺寸(mm)
	540×540×1000
	580×580×1130
	610×610×1160
	640×640×1220
	690×690×1290
	730×730×1290

	毛重/净重
	64kg/47kg
	77kg/56kg
	90kg/70kg
	98kg/76kg
	125kg/103kg
	138kg/111kg
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