YX-18LM 产品资料
本资料包含本产品的图片、功能介绍和技术参数，供产品选型与信息核对使用。
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产品概述
YX-18LM 煤电两用手提式压力蒸汽灭菌器。利用压力饱和蒸汽对器械、敷料、玻璃器皿、溶液和培养基等物品进行灭菌，采用煤电两用加热方式。
功能与配置
• 不锈钢结构。
• 煤电两用加热方式。
• 双刻度读数压力表。
• 额定工作温度为126℃。
技术参数
	型号 / 技术参数
	YX-18LM
	YX-24LM

	消毒容积
	18L Φ280×260mm
	24L Φ280×390mm

	额定工作压力
	0.14～0.16MPa

	额定工作温度
	126℃

	最大安全压力
	0.165MPa

	功率 / 电源
	2kW / AC220V 50 Hz

	运输尺寸(mm)
	410×410×430
	410×410×550

	毛重 / 净重
	16kg / 14kg
	17kg / 15kg
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