LS-28HD 产品资料
本资料包含本产品的图片、功能介绍和技术参数，供产品选型与信息核对使用。
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产品概述
LS-28HD 立式压力蒸汽灭菌器。适用于对手术器械、敷料、器皿和培养基等耐受蒸汽的物品进行灭菌，由加热、微电脑控制及过热过压保护系统组成。
功能与配置
• 灭菌过程采用全自动电脑控制。
• 触摸式按键，可设置灭菌程序。
• 平移式快开门结构，自涨式密封，设有安全联锁。
• 配有电子压力温度控制器，可自动恒压恒温。
• 设有超温、超压及断水过热保护。
• 灭菌结束蜂鸣提醒并自动停机。
技术参数
	型号 / 技术参数
	LS-28HD

	灭菌室有效容积
	28L Φ270×500mm

	设计压力
	0.3MPa

	设计温度
	150℃

	最高工作压力
	0.25MPa

	最高工作温度
	138℃

	热均匀度
	≤±1℃

	计时选择范围
	0～99min

	温度选择范围
	105～134℃

	功率 / 电源
	2kW / AC220V 50Hz

	外形尺寸(mm)
	480×370×750

	运输尺寸(mm)
	490×480×760

	毛重 / 净重
	28kg / 25kg
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