LS-120SV 产品资料
本资料包含本产品的图片、功能介绍和技术参数，供产品选型与信息核对使用。
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产品概述
LS-120SV 升降式立式脉动真空蒸汽灭菌器。采用升降式结构，灭菌室进水、脉动抽真空、加热、灭菌、排水、排气和真空干燥等流程可一键完成。
功能与配置
• 7英寸触摸屏全自动控制。
• 电动升降门盖，支持灭菌物品的装卸。
• 脉动真空方式，真空下限达到-0.08MPa。
• 采用独立蒸汽发生器。
• 配有多个固定程序，可按灭菌物品选择。
• 设有标准PT/TT测试接口。
• 配置0.20μm除菌空气过滤器。
• 汽水内循环系统，配有门联锁保护。
技术参数
	型号 / 技术参数
	LS-60SV
	LS-80SV
	LS-100SV
	LS-120SV

	灭菌室有效容积
	60L Φ396×490mm
	80L Φ396×650mm
	100L Φ480×560mm
	120L Φ480×660mm

	升起后高度(mm)
	1310
	1590
	1475
	1565

	设计压力
	0.3MPa

	设计温度
	150℃

	最高工作压力
	0.25MPa

	最高工作温度
	138℃

	热均匀度
	≤±1℃

	计时选择范围
	0～99min

	温度选择范围
	105～134℃

	功率 / 电源
	蒸汽发生器3kW，干燥带2.4kW / AC220V 50Hz
	蒸汽发生器3.6kW，干燥带2.4kW / AC220V 50Hz

	外形尺寸(mm)
	686×556×913
	686×556×1035
	840×600×970
	840×600×1060

	运输尺寸(mm)
	786×656×1013
	786×656×1135
	940×610×1000
	940×610×1075

	毛重 / 净重
	210kg / 180kg
	230kg / 200kg
	270kg / 218kg
	252kg / 227kg
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