TM-50DV 产品资料
本资料包含本产品的图片、功能介绍和技术参数，供产品选型与信息核对使用。
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产品概述
TM-50DV 台式脉动真空蒸汽灭菌器。适用于医疗卫生、制药及科研等单位，对手术、齿科和眼科器械、玻璃器皿、药品、培养基及织物敷料等耐受蒸汽的物品进行灭菌。
功能与配置
• 采用三次脉动式预真空及后真空干燥流程。
• 液晶显示工作状态，触摸式按键。
• 真空度可达-0.8bar。
• 全程电脑控制，模块化操作界面。
• 支持BOWIE & DICK蒸汽穿透测试和真空度测试。
• 配有独立蒸汽发生器及内置微型打印机。
• 设有安全阀、手动安全门锁、压力锁紧、故障自检及超温超压保护。
• 净水箱与污水箱分离，配有门联锁。
技术参数
	型号 / 技术参数
	TM-35DV
	TM-50DV

	灭菌室容积
	35L Φ300×500mm
	50L Φ340×550mm

	设计压力
	0.3MPa

	设计温度
	150℃

	最高工作压力
	0.25MPa

	最高工作温度
	138℃

	灭菌温度选择
	105～134℃

	计时选择范围
	0～99min

	灭菌室热均匀度
	≤±1℃

	电源 / 功率
	AC220V 50 Hz / 2.7kW

	整机外形尺寸(mm)
	550×850×500
	600×850×560

	包装尺寸(mm)
	690×860×700
	690×900×700

	毛重 / 净重
	103kg / 97kg
	125kg / 110kg
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